<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- synced with r31815 -->
<chapter id="radio">
<title>Rádió</title>

<para>
Ez a fejezet arról szól, hogyan engedélyezheted a V4L-kompatibilis
rádió tuner-ről történő rádió hallgatást. Lásd a man oldalt a
rádiós opciók és a billentyűzeten keresztüli vezérlés leírásához.
</para>

<!-- ********** -->

<sect1 id="radio-compilation">
<title>Fordítás</title>

<procedure>
<step><para>
  Először újra kell fordítanod az MPlayer-t a
  <filename>./configure</filename> <option>--enable-radio</option> és
  (ha menteni is szeretnél) <option>--enable-radio-capture</option> opcióival.
</para></step>
<step><para>
  Győződj meg róla, hogy a tuner-ed működik más Linux-os rádiós
  programmal, mint pl. a <application>XawTV</application>.
</para></step>
</procedure>
</sect1>

<!-- ********** -->

<sect1 id="radio-tips">
<title>Használati tippek</title>

<para>
Az összes használható opcióhoz nézd meg a man oldalt.
Következzék pár tipp:

<itemizedlist>
<listitem><para>
  Használd a <option>channels</option> opciót. Egy példa:
  <screen>-radio channels=104.4-Sibir,103.9-Maximum</screen>
  Magyarázat: Ezzel az opcióval csak a 104.4 és 103.9 rádió adók
  használhatóak. Egy szép OSD szöveg fog megjelenni csatorna váltásnál,
  kiírva a csatorna nevét. A csatorna nevében szereplő szóközöket
  "_" karakterrel kell helyettesíteni.
</para></listitem>
<listitem><para>
  Több lehetőség is adott az audió elmentésére. Menthetsz a hangkártyád segítségével
  is, egy videó kártyát és a line-in-t összekötő külső kábellel, vagy az saa7134
  chip-be beépített ADC segítségével. Ez utóbbi esetben be kell töltened az
  <systemitem>saa7134-alsa</systemitem> vagy az
  <systemitem>saa7134-oss</systemitem> vezérlőt.
</para></listitem>
<listitem><para>
  A <application>MEncoder</application> nem használható az audió
  elmentésére, mert videó folyamra van szüksége. Így vagy az
  <application>arecord</application> használhatod az ALSA projektből
  vagy a <option>-ao pcm:file=file.wav</option> opciót. Ez utóbbi
  esetben nem fogsz hallani semmilyen hangot (hacsak nem használsz egy
  line-in kábelt és nem kapcsolod ki a line-in némítást).
</para></listitem>
</itemizedlist>
</para>
</sect1>

<!-- ********** -->

<sect1 id="radio-examples">
<title>Példák</title>

<informalexample><para>
Bemenet szabványos V4L-ről (line-in kábellel, mentés kikapcsolva):
<screen>mplayer radio://104.4</screen>
</para></informalexample>

<informalexample><para>
Bemenet szabványos V4L-ről (line-in kábellel, mentés kikapcsolva,
V4Lv1 interfész):
<screen>mplayer -radio driver=v4l radio://104.4</screen>
</para></informalexample>

<informalexample><para>
A csatorna listán második csatorna lejátszása:
<screen>mplayer -radio channels=104.4=Sibir,103.9=Maximm radio://2</screen>
</para></informalexample>

<informalexample>
<para>
Hang átadása a PCI buszon a rádió kártya belső ADC-jéből.
Ebben a példában a tuner második hangkártyaként szerepel
(ALSA device hw:1,0). Az saa7134-alapú kártyákhoz vagy az
<systemitem>saa7134-alsa</systemitem> vagy az <systemitem>saa7134-oss</systemitem>
modult be kell tölteni.
<screen>
mplayer -rawaudio rate=32000 radio://2/capture \
    -radio adevice=hw=1.0:arate=32000:channels=104.4=Sibir,103.9=Maximm
</screen>
<note><para>
Ha ALSA eszköz neveket használsz, a kettőspontokat egyenlőség
jelekkel kell helyettesíteni, a periódusokat vesszők választják el.
</para></note>
</para>
</informalexample>
</sect1>

</chapter>
